**Gefährdungen und Maßnahmen** Seite 1

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Maßnahmen (Dokumentation)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Arbeitsbereich: Lackiererei |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Berufsgruppe/Person: Lackierer |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Tätigkeit: Lackier- und Lackiervorbereitungsarbeiten |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Information** | **Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung** | **Gefährdungen bewerten** | | | | **Maßnahmen** | **Bear-beiter/ Berater** | Termin | wirksam | |
| **Risiko** | | | **Handl.- bedarf**  ja/nein |
| G | M | K | Erledigt | ja | nein |
| GefStoffV  TRGS 401  TRGS 430  TRGS 500  TRGS 555  TRGS 900  BGR 195  BGI 557  BGI 658 | * Hautkontakt zu kohlenwasserstoffhaltigen Reinigungs- mitteln (z. B. Silikonentferner, Verdünnung)    + Hautresorption und Hautreizung möglich bei Toluol, Xylol, und Ethylbenzol   + Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut   + wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen |  |  |  |  | Hautkontakt vermeiden:   * Einsatz von geeigneten Schutzhandschuhen gemäß Sicherheitsdatenblatt * geeignete Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel gemäß Hautschutzplan benutzen * Mitarbeiter anhand der Betriebsanweisung unterweisen * Reinigung in geschlossenen Geräten (z. B. Spritzpistolen-Reinigungsgeräte) * Arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten, ggf. veranlassen |  |  |  |  |

**Gefährdungen und Maßnahmen** Seite 2

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Maßnahmen (Dokumentation)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Arbeitsbereich: Lackiererei |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Berufsgruppe/Person: Lackierer |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Tätigkeit: Lackier- und Lackiervorbereitungsarbeiten |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Information** | **Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung** | **Gefährdungen bewerten** | | | | **Maßnahmen** | **Bear-beiter/ Berater** | Termin | wirksam | |
| **Risiko** | | | **Handl.- bedarf**  ja/nein |
| G | M | K | Erledigt | ja | nein |
|  | * Spachtelarbeiten mit Polyester- Spachtelmassen und Härtern auf Basis von organischen Peroxiden    + Reizen die Haut   + Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich   + ängerer und wiederholter Kontakt entfettet die Haut und kann zu einer Kontaktdermatitis führen |  |  |  |  | Hautkontakt vermeiden:   * Einsatz von geeigneten Schutzhandschuhen gemäß Sicherheitsdatenblatt * Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel gemäß Hautschutzplan benutzen * Mitarbeiter anhand der Betriebsanweisung unterweisen * Arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten/ggf. veranlassen |  |  |  |  |

**Gefährdungen und Maßnahmen** Seite 3

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Maßnahmen (Dokumentation)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Arbeitsbereich: Lackiererei |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Berufsgruppe/Person: Lackierer |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Tätigkeit: Lackier- und Lackiervorbereitungsarbeiten |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Information** | **Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung** | **Gefährdungen bewerten** | | | | **Maßnahmen** | **Bear-beiter/ Berater** | Termin | wirksam | |
| **Risiko** | | | **Handl.- bedarf**  ja/nein |
| G | M | K | Erledigt | ja | nein |
|  | * Verarbeiten von 2K-Lacken (PUR) und Füllern    + wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen   + Hautresorption und Hautreizung (Xylol, Ethylbenzol)   + Sensibilisierung durch Hautkontakt oder Einatmen möglich |  |  |  |  | Hautkontakt vermeiden:   * Lackieren in Kabinen mit Absaugung * Einsatz von geeigneten Schutzhandschuhen gemäß Sicherheitsdatenblatt * geeignete Arbeitskleidung und PSA (Atemschutzgeräte: Masken, Hauben) gemäß Sicherheitsdatenblatt benutzen * Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel gemäß Hautschutzplan benutzen * Mitarbeiter anhand der Betriebsanweisung unterweisen * Arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten, ggf. veranlassen |  |  |  |  |

**Gefährdungen und Maßnahmen** Seite 4

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Maßnahmen (Dokumentation)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Arbeitsbereich: Lackiererei |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Berufsgruppe/Person: Lackierer |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Tätigkeit: Lackier- und Lackiervorbereitungsarbeiten |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Information** | **Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung** | **Gefährdungen bewerten** | | | | **Maßnahmen** | **Bear-beiter/ Berater** | Termin | wirksam | |
| **Risiko** | | | **Handl.- bedarf**  ja/nein |
| G | M | K | Erledigt | ja | nein |
|  | * Feuchtarbeit (Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen sowie intensive Handreinigung)   + > 2 h/Schicht   + > 4 h/Schicht |  |  |  |  | Hautkontakt vermeiden:   * Schutzhandschuhe regelmäßig wechseln, benutzte Handschuhe trocknen lassen * geeignete Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel gemäß Hautschutzplan benutzen * ggf. speziellen Hautschutz gegen Hauterweichung unter Schutzhandschuhen verwenden * Mitarbeiter unterweisen * Arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten, veranlassen wenn länger als 4 h/Schicht Feuchtarbeit durchgeführt wird |  |  |  |  |

**Gefährdungen und Maßnahmen** Seite 5

Arbeitsblatt: Gefährdungen und Maßnahmen (Dokumentation)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Arbeitsbereich: Lackiererei |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Berufsgruppe/Person: Lackierer |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | Tätigkeit: Lackier- und Lackiervorbereitungsarbeiten |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Information** | **Ermittelte Gefährdungen und deren Beschreibung** | **Gefährdungen bewerten** | | | | **Maßnahmen** | **Bear-beiter/ Berater** | Termin | wirksam | |
| **Risiko** | | | **Handl.- bedarf**  ja/nein |
| G | M | K | Erledigt | ja | nein |
|  | * Schleifarbeiten (Altlacke, Spachtelmassen, Grundierungen)    + mechanische Einwirkungen können Mikroverletzungen verursachen |  |  |  |  | Hautkontakt vermeiden:   * Schleifstäube absaugen * geeignete Schutzhandschuhe tragen * geeignete Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel benutzen * Mitarbeiter gemäß Betriebsanweisung unterweisen |  |  |  |  |

Weiterführende Info