|  |  |
| --- | --- |
| Hautschutzplan C:Stark haftende und verschmutzende nichtwassermischbare Arbeitsstoffe |  |
| für Tätigkeiten mit wasserunlöslichen Stoffen wie z. B. Lacken, Harzen, Klebstoffen, Teer, Graphit, Metallstäuben und Schmierölen. |
|  | **Hautschutzmittel** | **Hautreinigungsmittel** | **Hautpflegemittel** |
| **Hersteller** | **Präparate** | **Präparate** | **Präparate** |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| * Hautschutzmittel sollen vor Arbeitsbeginn und nach jedem Händewaschen auf die saubere Haut – zuerst auf den Handrücken – aufgetragen und besonders sorgfältig zwischen den Fingern und an den Nagelfalzen eingerieben werden.
* Zur Hautreinigung sollen Reinigungsmittel verwendet werden, die auf den Grad der Verschmutzung abgestimmt sind.
* Nach der Arbeit ist zur Regenerierung der Haut ein zum Hauttyp passendes Pflegemittel aufzutragen.

 Logo-BGHM-schwarz-Office-2z.jpg |

©BGHM (Stand 12.07) BG-7.5.32