|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hautschutzplan C: Stark haftende und verschmutzende  nichtwassermischbare Arbeitsstoffe | | | |  |
| für Tätigkeiten mit wasserunlöslichen Stoffen wie z. B. Lacken, Harzen, Klebstoffen, Teer, Graphit, Metallstäuben und Schmierölen. | | | | |
|  | **Hautschutzmittel** | **Hautreinigungsmittel** | **Hautpflegemittel** | |
| **Hersteller** | **Präparate** | **Präparate** | **Präparate** | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| * Hautschutzmittel sollen vor Arbeitsbeginn und nach jedem Händewaschen auf die saubere Haut – zuerst auf den Handrücken –  aufgetragen und besonders sorgfältig zwischen den Fingern und an den Nagelfalzen eingerieben werden. * Zur Hautreinigung sollen Reinigungsmittel verwendet werden, die auf den Grad der Verschmutzung abgestimmt sind. * Nach der Arbeit ist zur Regenerierung der Haut ein zum Hauttyp passendes Pflegemittel aufzutragen.   Logo-BGHM-schwarz-Office-2z.jpg | | | | |

©BGHM (Stand 12.07) BG-7.5.32