|  |
| --- |
|  |
|  | Firma:Hufbeschlag Mustermann | **Betriebsanweisung**gem. GefStoffV § 14 und TRGS 555 | Nr.: 2 |  |
|  |  |
| 1. Anwendungsbereich |  |
|  |  |
| **Auftragen von Huföl / Huffett / Hufbalsam** |
|  |  |
| 2. Gefahrstoffbezeichnung |  |
|  |  |
| Produktname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| 3. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  |  |
| http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_02.gif |  | * Produkt brennbar
* Heißes Produkt entwickelt brennbare und explosionsfähige Dämpfe.
* Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührungen mit der Haut.
* Giftig für Wasserorganismen.
 |
| http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_09.gif |  |
|  |  |
| 4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  |  |
|  |  | * Schutzbrille und Nitril-Einmalschutzhandschuhe tragen
* Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken und keine Lebensmittel aufbewahren
* Rauchen und Umgang mit offenem Feuer unterlassen, von Zündquellen fernhalten
* Hautkontakt vermeiden: – Hände nicht mit Lösemittel waschen.– mit verschmutzten Händen nie Mund, Nase, Augen berühren.
* Am Arbeitsplatz für gute Belüftung sorgen.
* Behälter bei Nichtgebrauch dicht verschlossen halten.
 |
|  |  |
|  |  |
| 5. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  | Notruf :  |
|  |  |
|  |  | * Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
* Ausgelaufene Mengen mit saugfähigem Bindemittel aufnehmen und entsorgen. Dabei Schutzhandschuhe tragen.
* Kein Wasser zur Brandbekämpfung verwenden. Pulver- oder CO2-Löscher verwenden.
 |
|  |  |
|  |  |
| 6. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  | Notruf : |
|  |  |
|  |  | * Nach Einatmen: Bei Reizungen der Atemwege Arzt aufsuchen.
* Nach Hautkontakt: Umgehend mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
* Nach Augenkontakt: Sofort bei geöffnetem Lidspalt min. 5 Minuten mit viel Wasser spülen, anschließend Augenarzt aufsuchen.
* Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Mund mit reichlich Wasser ausspülen. Sofort Arzt aufsuchen. Giftnotruf: 030-19240
 |
|  |  |
|  |  |
| 7. Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  |  |
|  |  | * Restlos entleerte Gebinde als Hausmüll entsorgen.
* Gefüllte Gebinde bzw. aufgefangene Reste als ölhaltige Abfälle mit der Abfallschlüssel-Nr. 160708 zur Entsorgung geben.
 |
|  |  |
|  |  |  |
| Datum : |  | Unterschrift : |
|  |