|  |
| --- |
|  |
|  | Firma:Hufbeschlag Mustermann | **Betriebsanweisung**gem. GefStoffV § 14 und TRGS 555 | Nr.: 4 |  |
|  |  |
| 1. Anwendungsbereich |  |
|  |  |
| **Kneten und Auftragen von Siliconen als Hufpolster** |
|  |  |
| 2. Gefahrstoffbezeichnung |  |
|  |  |
| Produktname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  |  |
| 3. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  |  |
| http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_02.gif |  | * Gefahren gehen überwiegend vom **Härter** aus
* Flüssigkeit und Dämpfe sind leicht entzündbar, Brand- und Explosionsgefahr.
* Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
* Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
* Reizt die Haut
* Durch Spritzer kann die Hornhaut des Auges gereizt und geschädigt werden.
 |
| http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_08_gr.gif |  |
|  |  |
| 4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  |  |
|  |  | * Behälter bei Nichtgebrauch dicht verschlossen halten.
* Vor Feuchtigkeit schützen.
* Mögliches Einatmen der Dämpfe durch gute natürliche Belüftung vermeiden.
* Rauchen und Umgang mit offenem Feuer unterlassen, von Zündquellen fernhalten.
* Dicht sitzende Schutzbrille tragen.
* Hautkontakt vermeiden; Einmalschutzhandschuhe aus Nitril oder PVC (Vinyl) tragen.
* Beschmutzte Kleidung wechseln.
* Hautschutzplan beachten.
* Nur auf älterem Hufhorn auftragen, nie auf durchbluteten Oberflächen anwenden!
 |
|  |  |
|  |  |
| 5. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  | Notruf :  |
|  |  |
|  |  | * Beim Verschütten größerer Mengen sofort für Frischluftzufuhr sorgen, den Raum verlassen.
* Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
* Ausgelaufene Mengen mit saugfähigem Bindemittel aufnehmen und an einem sicheren, gut gelüfteten Ort (frei von Zündquellen) verdunsten lassen. Dabei Schutzhandschuhe tragen.
* Im Brandfall nur einen Pulverlöscher oder CO2-Feuerlöscher verwenden.
 |
|  |  |
|  |  |
| 6. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  | Notruf : |
|  |  |
|  |  | * Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
* Nach Hautkontakt: Umgehend mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
* Nach Augenkontakt: Sofort bei geöffnetem Lidspalt min. 10 Minuten mit viel Wasser spülen, bei Beschwerden Augenarzt aufsuchen.
* Nach Verschlucken: Sofort Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen hervorrufen. Sofort Arzt aufsuchen. Giftnotruf: 030-19240
 |
|  |  |
|  |  |
| 7. Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  |  |
|  |  | * Restlos entleerte Gebinde und Verpackungsreste als Hausmüll entsorgen.
* Alte Silicone und Siliconreste sind nicht kompostierbar und gehören ebenfalls in den Hausmüll.
* Härter und Härterreste über Recyclinghof entsorgen.
 |
|  |  |
|  |  |  |
| Datum : |  | Unterschrift : |
|  |