|  |
| --- |
|  |
|  | Firma:Hufbeschlag Mustermann | **Betriebsanweisung**gem. GefStoffV § 14 und TRGS 555 | Nr.: 6 |  |
|  |  |
| 1. Anwendungsbereich |  |
|  |  |
| **Umgang mit Holzteer** |
|  |  |
| 2. Gefahrstoffbezeichnung |  |
|  |  |
| Produktname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| 3. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  |  |
| http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_02.gif | http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_07.gif | * Produkt (Flüssigkeit und Dämpfe) entzündbar.
* Heißes Produkt entwickelt brennbare Dämpfe.
* Verursacht Hautreizungen.
* Verursacht schwere Augenreizungen.
* Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
* Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
* Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
 |
| http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_08.gif | http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Sicherheitszeichen/GHS-Piktogramme/GHS_09.gif |
|  |  |
| 4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |
|  |  |
|  |  | * Schutzbrille tragen, bei Teerspray undbedingt dichtschließend.
* Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken und keine Lebensmittel aufbewahren.
* Rauchen und Umgang mit offenem Feuer unterlassen, von Zündquellen fernhalten.
* Hautkontakt vermeiden - Nitril-Einmalschutzhandschuhe tragen
* Am Arbeitsplatz für gute Belüftung sorgen.
* Glasbehälter unzerstörbar aufbewahren, besser Edelstahlflasche verwenden.
* Behälter bei Nichtgebrauch dicht verschlossen halten.
 |
|  |  |
|  |  |
| 5. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  | Notruf :  |
|  |  |
|  |  | * Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
* Ausgelaufene Mengen mit saugfähigem Bindemittel aufnehmen und entsorgen. Dabei Schutzhandschuhe tragen.
* Kein Wasser zur Brandbekämpfung verwenden.
* Pulver- oder CO2-Löscher verwenden.
 |
|  |  |
|  |  |
| 6. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  | Notruf : |
|  |  |
|  |  | * Nach Einatmen: Bei Reizungen der Atemwege Arzt aufsuchen.
* Nach Hautkontakt: Umgehend mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
* Nach Augenkontakt: Sofort bei geöffnetem Lidspalt min. 5 Minuten mit viel Wasser spülen, anschließend Augenarzt aufsuchen.
* Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Mund mit reichlich Wasser ausspülen. Sofort Arzt aufsuchen. Giftnotruf: 030-19240
 |
|  |  |
|  |  |
| 7. Instandhaltung, Entsorgung |  |
|  |  |
|  |  | * Restlos entleerte Gebinde als Hausmüll entsorgen.
* Gefüllte Gebinde bzw. aufgefangene Reste als ölhaltige Abfälle mit der Abfallschlüssel-Nr. 160708 zur Entsorgung geben.
 |
|  |  |
|  |  |  |
| Datum : |  | Unterschrift : |
|  |