|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | Firma :  Hufbeschlag Mustermann | | **Betriebsanweisung** | | | | | Nr.: G2 |  |
|  | |  | | | | | |
| 1. Anwendungsbereich | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **Arbeiten am Luftschmiedehammer / Federhammer** | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 2. Gefahren für Mensch und Umwelt | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | |
| C:\Users\Reik Weber\Downloads\W024 Warnung vor Handverletzungen.jpg |  | * Quetschgefahr für Finger und Hände bei unbeabsichtigtem Niedergang des Bären oder versehentlichem Eingriff. * Gefahr durch wegfliegende Splitter und Funken. * Gefahr durch Lärm. | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | |
| C:\Users\Reik Weber\Downloads\P015 Hinweinfassen verboten.jpg |  | * Immer Schutzbrille tragen! * Immer Gehörschutz tragen. * Es darf immer nur eine Person am Schmiedehammer arbeiten. * Werkstück so mit der Zange führen, dass die Hände nie in den Gefahrenbereich gelangen. * Zuschauer müssen außer Reichweite stehen und ebenfalls Schutzbrille und Gehörschutztragen. * Arbeiten am Schmiedehammer nur nach Unterweisung und mit Arbeitsauftrag. * Das zu bearbeitende Werkstück immer waagrecht und mit Kontakt zum unteren Gesenk halten. | | | | | |
| C:\Users\Reik Weber\Downloads\M004 Augenschutz benutzen.jpg | C:\Users\Reik Weber\Downloads\M003 Gehörschutz benutzen.jpg |
|  | |  | | | | | |
| 4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall | | | |  | | Notruf : | |
|  | |  | | | | | |
|  |  | * Störungen nie selbst beseitigen! * Netzstecker ziehen bzw. Hauptschalter auf aus. * Werkstattleiter informieren. | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | |
| 5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe | | | |  | | Notruf : | |
|  | |  | | | | | |
| ERHI_008 |  | * Erste Hilfe leisten  (Blutungen stillen, abgetrennte Gliedmaßen sicherstellen). * Unfall melden. * Rettungskette aktivieren. | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | |
| 6. Instandhaltung, Entsorgung | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  |  | * Instandhalten, Gesenkwechsel, Abschmieren und Reinigen nur durch hiermit beauftragte Personen. * Instandhalten, Gesenkwechsel, Abschmieren und Reinigen nur bei gezogenem Netzstecker bzw. Hauptschalter auf aus. * Vor längerer Nichtbenutzung Kantholz mittels Zange zwischen Bär und Gesenk fixieren. | | | | | |
|  |  |
|  |  |  | | | | | |
| Datum : | |  | | | Unterschrift : | | |
|  | | | | | | | | | |