|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
|  | Firma :  Hufbeschlag Mustermann | | **Betriebsanweisung** | | | | | Nr.: G4 |  |
|  | |  | | | | | |
| 1. Anwendungsbereich | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **Arbeiten am Schleifbock / Bandschleifer** | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 2. Gefahren für Mensch und Umwelt | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | |
|  |  | * Berühren des rotierenden Schleifkörpers. * Getroffen werden von wegfliegenden Teilen bei Bruch des Schleifkörpers. * Einziehen des Werkstücks zwischen Auflage und Schleifkörper. * Einatmen von Schleifstaub. * Fremdkörperverletzungen an Augen und Haut. * Verbrennen an heißem Werkstück und Brandgefahr durch Funken. * Schädigung des Gehörs durch Lärm. * Schneiden an Graten und scharfen Kanten. * Getroffen werden durch herunterfallende Werkstücke. | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | |
|  |  | * Arbeiten an der Maschine nur nach Einweisung und auf Anweisung. * Immer Schutzbrille und Gehörschutz tragen! * Eng anliegende Arbeitskleidung tragen. * Schleifkörper müssen nach dem Aufspannen und danach in regelmäßigen Abständen mit dem Abrichtwerkzeug abgerichtet werden. * Schleifkörper, Schutzhaube und Werkstückauflage sind vor dem Schleifen auf Beschädigung bzw. richtige Einstellung zu prüfen. * Der Abstand zwischen Auflage und Schleifkörper darf maximal 3 mm, der zwischen Haube (Stirnschieber) und Schleifkörper maximal 5 mm betragen. Der Öffnungswinkel der Schutzhaube ist entsprechend der Betriebsanleitung einzustellen. | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | |
| 4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall | | | |  | | Notruf : | |
|  | |  | | | | | |
|  |  | * Bei Störung oder Schaden Maschine stillsetzen und gegen Wiedereinschalten sichern. * Störung oder Schaden, z.B. am Schleifkörper oder an Schutzeinrichtungen, dem Vorgesetzten melden. | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | |
| 5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe | | | |  | | Notruf : | |
|  | |  | | | | | |
|  |  | * Verletzte betreuen. * Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen. * Notruf absetzen. | | | | | |
|  |  |
|  | |  | | | | | |
| 6. Instandhaltung, Entsorgung | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  |  | * Störung nur auf ausdrückliche Anweisung beseitigen. * Instandsetzungsarbeiten nur durch Fachpersonal, z. B. Elektrofachkraft, durchführen lassen. * Bei Schleifkörpern immer Klangprobe vor dem Einbau durchführen, Papierzwischenlagen stets verwenden, längeren Probelauf durchführen. | | | | | |
|  |  |
|  |  |  | | | | | |
| Datum : | |  | | | Unterschrift : | | |
|  | | | | | | | | | |