|  |
| --- |
| BETRIEBSANWEISUNG Nr. |
|  ANWENDUNGSBEREICH |
| Einrichten (Rüsten) der Exzenterpresse \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_durch Einrichter. |
|  GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| * Quetschgefahr für Finger und Hände bei unbeabsichtigtem Stößelniedergang
	+ im Arbeitsbereich des Werkzeugs,
	+ zwischen Werkzeug und Maschinen,
	+ im Bereich elektrischer und pneumatischer Steuerungen.
	+ Gefahr durch wegfliegende Splitter bei Störungen am oder im Werkzeug.
 |
|  SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
| * Umstelleinrichtung für Betriebsart auf „Einrichten“ stellen, anschließend Taste „Not-Aus“ betätigen.
* Druckluftzufuhr unterbrechen durch Schließen des Hahnes in der Anschlussleitung.
* Montageanweisung für Werkzeugwechseln beachten.
* Kleinstmöglichen Hub unter Beachtung des am Werkzeug angegebenen Hubbereiches einstellen.
* Probehub nur bei wirksamer Schutzeinrichtung auslösen.
* Nach Abschluss der Einrichtarbeiten richtige Betriebsart einstellen, Schlüssel von der Umstelleinrichtung abziehen und in Verwahrung nehmen.
* Freigabe zur Aufnahme der Arbeit an der Presse durch Kontrollperson veranlassen.
 |
|  VERHALTEN BEI STÖRUNGEN  |
| Bei Störungen in der Steuerung der Presse Aufsicht Führenden informieren. |
|  VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE |
| * Maschine abschalten
* Verletzte bergen
* Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, abgetrennte Gliedmaßen sicherstellen).
* Unfall melden. Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
|  INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG |
| * Instandhalten, Abschmieren und Reinigen nur durch hiermit beauftragte Personen.
 |
| 1. **FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG**
 |
| Gesundheitliche Folgen: Verletzung von Fingern, Händen u.Ä. |
|  |
| Datum: |  |  Unterschrift: |  |
|  |