|  |
| --- |
| **Betriebsanweisung** |
| **Firma:** **Nummer:** |
| **1.** **Anwendungsbereich** |
| **Gabelstapler - Batterie wechseln** |
| **2.** **Gefahren für Mensch und Umwelt** |
| * Explosionsgefahr * Brandgefahr * Verätzung durch Säure * Herunterfallende Teile * Gefahr durch elektrischen Strom |
| **3.** **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| * Betriebsanleitung der Hersteller der Batterie und des Gabelstaplers beachten * Gabelstapler sicher abstellen und gegen unbefugtes Benutzen sichern * Gabeln absenken, Mast nach vorne neigen * Batteriestecker ziehen * Nur vom Hersteller nach Größe und Gewicht zugelassene Batterien einbauen * Beim Batteriewechsel darf die Batterie erst ca. 10 Minuten nach dem Abklemmen wieder angeklemmt werden, da sonst die Ladeanzeige falsch anzeigt und die Hydraulik abschaltet * Batterie mit dem bereitgestellten Hebezeug und Anschlagmittel transportieren * Batterie vorsichtig anheben und auf Fahrerschutzdach achten * Bereitgestellte persönliche Schutzausrüstungen benutzen (Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe) * Batterie gegen Verrutschen sichern * Batteriepole mit säurefreiem Fett schützen * Auf festen Sitz der Polklemmen achten |
| **4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall**  **Notruf:** |
| * Brand melden * Löschversuch mit bereitgestelltem Löschmittel unternehmen * Mängel dem Vorgesetzten melden * Verschüttete Säure mit viel Wasser wegspülen. |
| **5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe**  **Notruf:** |
| * Unfallstelle sichern * Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen * Verletzten betreuen * Säurespritzer im Auge oder auf der Haut mit klarem Wasser abspülen |
| **6. Instandhaltung, Entsorgung** |
| * Arbeiten an elektrischen Einrichtungen werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Altbatterien werden entsorgt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Datum: Unterschrift:** |

**Die Betriebsanweisung muss noch durch betriebs- und staplerspezifische Angaben ergänzt werden!**