|  |
| --- |
| **Betriebsanweisung** |
| **Firma:** **Nummer:** |
| **1.** **Anwendungsbereich** |
| **Gabelstapler – Be- und Entladen von Fahrzeugen** |
| **2.** **Gefahren für Mensch und Umwelt** |
| * Anfahren von Personen * Wegrollen des Fahrzeuges * Um- bzw. Abstürzen des Gabelstaplers |
| **3.** **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| * Fahrzeuge sind vor dem Be- und Entladen gegen Wegrollen (ggf. Umkippen) zu sichern (z.B. mit Feststellbremse, Unterlegkeilen); bei Anhängern ist die Deichsel geradeaus zu stellen (in Fahrtrichtung) * Wird beim Be- und Entladen die Ladefläche, z. B. eines Lkws oder Anhängers, befahren: * ist die Feststellbremse anzuziehen, * sind mindestens 2 Unterlegkeile vor die nicht gelenkten Räder zu legen, * ist eine Ladebrücke mit rutschhemmender Oberfläche sowie entsprechender Breite und Tragfähigkeit anzulegen und gegen Verschieben zu sichern. * Vor Beginn des Ladevorganges hat sich der Fahrer des Gabelstaplers mit dem Fahrer des Lkws hinsichtlich des Arbeitsablaufes abzustimmen * Be- und Entladen der Fahrzeuge von der Seite: * beim Beladen: Last zuerst über den starren Achsen absetzen, * beim Entladen: Last zuerst über der gelenkten Achse abnehmen. * Bei Sattelanhängern und Wechselaufbauten (z. B. Container) ist auf sicheren Stand der Stützen zu achten, ggf. sind die Stützen auf Unterlagen zu stellen * Die an Gebäuden bzw. Rampen angebauten Ladebrücken sind nach Gebrauch in Bereitschaftsstellung (hochgestellt) zu sichern |
| **4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall**  **Notruf:** |
| * Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z.B. an Bremse, Gabel, Hydraulik) Stapler abstellen und Vorgesetzten informieren. * Bei Mängeln an Fahrzeugen, Anhängern und Ladebrücken Vorgesetzten informieren * Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen |
| **5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe**  **Notruf:** |
| * Unfallstelle sichern * Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen * Verletzten betreuen |
| **6. Instandhaltung, Entsorgung** |
| * Instandhaltungsarbeiten am Stapler werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Instandhaltungsarbeiten an Ladebrücken werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Für die Entsorgung (z. B. Altöl) ist zuständig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Datum: Unterschrift:** |

**Die Betriebsanweisung muss noch durch betriebs- und staplerspezifische Angaben ergänzt werden!**