Bei Störungen (Versagen der Bremsen, Lastaufnahmemittel beschädigt, auslaufendes Öl usw.), welche die Arbeitssicherheit beeinträchtigen, Stapler stillsetzen, Aufsicht Führenden verständigen. In allen übrigen Fällen Werkstatt anfahren.

Betrieb von Gabelstaplern durch Fahrzeugführer mit Befähigungsnachweis (Staplerführerschein) und Auftrag. Zusätzlich ist die Betriebsanleitung des Herstellers zu beachten.

Stapler stillsetzen, Verletzten bergen, Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten (Blutung stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schock bekämpfen).

Unfall melden. Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Instandhalten, Abschmieren und Reinigen erfolgt durch hiermit beauftragte Personen.

* Nur jährlich geprüfte Fahrzeuge benutzen (Plakette).
* Vor Arbeitsbeginn betriebssicheren Zustand anhand der Merkregeln „Was der Staplerfahrer beachten muss“ überprüfen.
* Bei Fahrbetrieb Merkregeln „Was der Staplerfahrer beachten muss“ beachten.
* Vorhandene Sicherheitsgurte anlegen.
* Fahrzeug nicht vom Flur aus in Bewegung setzen.
* Örtliche Geschwindigkeitbegrenzungen beachten.
* Regeln der Straßenverkehrsordnung beachten.
* Unnötiges Laufenlassen des Motors vermeiden.
* Vor Verlassen des Fahrzeuges Feststellbremse anziehen und Schlüssel abziehen.
* Den Witterungsverhältnissen entsprechende Schutzkleidung tragen.
* Mitnahme von Personen nur bei hierfür geeignetem Fahrzeug und Auftrag.
* Montagekorb formschlüssig am Gabelstapler befestigen.
* Personen in Montagekorb nur auf- und abwärts bewegen; Sitz dabei nicht verlassen.
* Unkontrollierte Bewegungen durch unbefugte Benutzer.
* Unkontrollierte Bewegungen durch unbeabsichtigtes Ingangsetzen.
* Umsturz.
* Herabfallen von Gegenständen.
* Anfahren von Personen und Einrichtungen.
* Gesundheitsgefahren durch hohe Abgaskonzentration.
* Instandhalten, Abschmieren und Reinigen erfolgt durch hiermit beauftragte Personen.

Gesundheitliche Folgen: Verletzung, Erkrankung