|  |
| --- |
| **Betriebsanweisung** |
| **Firma:** **Nummer:** |
| **1.** **Anwendungsbereich** |
| **Fahren mit Gabelstaplern auf dem Betriebsgelände**  |
| **2.** **Gefahren für Mensch und Umwelt** |
| * Benutzen des Staplers durch unbefugte Personen
* Quetschgefahr zwischen Flurförderzeug und festen Teilen der Umgebung
* Um- oder Abstürzen des Staplers
* Getroffen werden von herabfallendem Transportgut
* Anfahren von Personen und baulichen Einrichtungen
* Vergiftungsgefahr durch hohe Abgaskonzentration in Räumen bei Antrieb durch Verbrennungsmotor
 |
| **3.** **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| **Täglich vor Arbeitsbeginn:*** Kontrolle des Flurförderzeugs auf erkennbare Sicherheitsmängel an Bremsen, Lenkung, Hydraulik, Reifen, Gabelzinken, Hubmast/Hubkette

**Beim Betrieb:*** Betriebsanleitung des Gabelstaplers beachten
* Benutzung nur durch ausgebildete und schriftlich beauftragte Personen
* Es dürfen nur Stapler mit gültigem Prüfnachweis (z. B. Plakette) verwendet werden
* Vorhandenes Fahrerrückhaltesystem benutzen
* Innerbetriebliche Verkehrsregeln beachten
* Nur für Flurförderzeuge freigegebene Verkehrswege benutzen
* Tragfähigkeit des Staplers beachten (Lastschwerpunktdiagramm)
* Gabelstapler nur vom Fahrersitz/-stand aus in Bewegung zu setzen
* Sicherheitsschuhe tragen
* Jede Mitnahme und das Auf- und Abwärtsbefördern von Personen sind verboten
* Lasten beim Verfahren nur bodenfrei anheben (bis 0,5 m über Flur)
* Lasten so laden, dass sie nicht herabfallen oder sich verschieben können
* Nur bei ausreichender Sicht auf die Fahrbahn und mit angepasster Geschwindigkeit fahren
* Nicht unter Alkohol, Drogen und Medikamenteneinfluss fahren (Restalkohol)
* LKW, Sattelauflieger u. a. vor dem Befahren gegen Wegrollen sichern (Unterlegkeile)
* Anbaugeräte (z. B. Arbeitsbühnen) dürfen nur von hierin unterwiesenen Personen benutzt werden (siehe besondere Betriebsanweisung)
* Das Betriebsgelände nicht verlassen

**Beim Verlassen des Flurförderzeugs:*** Gegen unbefugte Benutzung sichern (z. B. durch Schlüssel abziehen)
* Nicht auf Fluchtwegen, vor Notausgängen oder in Verkehrswegen abstellen
 |
| **4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall****Notruf:**  |
| * Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z. B. Bremse, Gabelzinken, Hydraulik) Stapler abstellen und Vorgesetzten informieren
* Gegen weitere Benutzung sichern
* Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen
 |
| **5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe****Notruf:**  |
| * Unfallstelle sichern
* Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen
* Verletzten betreuen
 |
| **6. Instandhaltung, Entsorgung** |
| * Instandhaltungsarbeiten am Stapler werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Für die Entsorgung (z. B. Altöl) ist zuständig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |
| **Datum: Unterschrift:** |

**Die Betriebsanweisung muss noch durch betriebs- und staplerspezifische Angaben ergänzt werden!**