|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BTA-Nr. 005022.02.2023 | MUSTER-BETRIEBSANWEISUNG | Stand: MM/jahrabgezeichnet am:  |
| Betrieb/Gebäude:  | Geltungsbereich: |
| ANWENDUNGSBEREICH |
| **Hubarbeitsbühnen** |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | * Gefahren durch Umsturz, Absturz und herabfallende Gegenstände.
* Quetschgefahr an hydraulisch bewegten Teilen.
* Lebensgefahr bei Stromübertritt.
 |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | * Bedienung nur durch unterwiesenes Personal, das mindestens 18 Jahre alt ist und vom Unternehmer schriftlich beauftragt wurde.
* Arbeitsbühnen standsicher aufstellen, Boden- und Windverhältnisse beachten.
* Bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist die Arbeitsstelle ordnungsgemäß zu sichern.
* Vor Arbeitsbeginn Einrichtungen zur Absturzsicherung und gegen Herabfallen von Gegenständen in Schutzstellung bringen.
* Vor Arbeitsbeginn Sicherheits- und Schutzeinrichtungen auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion prüfen. Einsichtnahme in das Prüfbuch.
* Bei der Arbeit die entsprechenden Schutzausrüstungen (Schutzschuhe, Schutzhelm etc.) tragen.
* Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen einhalten oder Freileitungen durch Energieversorger Freischalten lassen.
* Die maximale Belastungsfähigkeit des Arbeitskorbes beachten. Den Gefahrenbereich der Hubarbeitsbühne von Personen freihalten.
* Niemals unter der Hubarbeitsbrücke stehen.
* BGV A1, BGR 500 Kapitel 2.10 und die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
 |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
| * Not-Steuerung und Not-Ablass betätigen.
* Bei Kontakt mit Freileitungen zuerst Leitung Freischalten lassen. Dabei nicht in die Nähe des Gerätes treten.
 |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE |
|  | * Verletzte bergen, Selbstschutz der Retter beachten.
* Unfallstelle sichern.
* Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen.
* Arzt und/oder Rettungswagen alarmieren.
* Vorgesetzte oder Unternehmer benachrichtigen.
 |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
| * Prüfungen durch befähigte Person mindestens einmal jährlich durchführen lassen und im Prüfbuch dokumentieren.
* Reparaturen nur durch befähigte Person durchführen lassen.
* Zur Wartung und Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
 |