|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BTR-Nr. 0038 22.02.2023 | | MUSTER-BETRIEBSANWEISUNG | Stand:  abgezeichnet am: | |
|  | | Geltungsbereich und Tätigkeiten |  | |
| ANWENDUNGSBEREICH | | | | |
| **Diese Betriebsanweisung gilt für  den Umgang mit Vakuumhebern.** | | | | |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT | | | | |
|  | * Gefahren durch Herabfallen der Last oder von Teilen. * Gefahr durch Umschlagen der Last. * Herabfallen der Last durch verschlissene Dichtungen. * Nasse, polierte Oberflächen vermindern die Tragfähigkeit der Saugteller. | | |  | |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN | | | | |
|  | * Bedienung des Gerätes nur durch beauftragte Personen. * Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Den Vakuumheber nur bestimmungsgemäß verwenden. * Täglich vor jeder Inbetriebnahme eine Funktionsprobe durchführen. * Heber oberhalb des Lastenschwerpunktes ansetzen. * Zulässige Gesamtbelastung beachten. Beim Anheben der Last den Unterdruck kontrollieren. * Beim Anheben möglicher Anhaftung dahinter stehende Steintafeln, insbesondere bei Nässe, beachten. * Beim Transport von Lasten nicht sich oder andere Personen gefährden. * Die Last sicher ablegen bzw. abstellen. * Persönliche Schutzausrüstung (Sicherheitsschutze, -handschuhe und –helm) tragen. | | | | |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN UND IM GEFAHRFALL | | | | |
|  | * Festgestellte Mängel melden. * Bei erkennbaren Gefährdungen den Betrieb sofort einstellen. | | | | |
| VERHALTEN BEI UNFÄLLEN – ERSTE HILFE | | | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen. * Notruf: 112 * Unfall melden. | | | | |
| INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG | | | | |
| Reparatur nur von fachkundigen hiermit beauftragten Personen. | | | | |