Krantransport − Transportarbeiten mit flurgesteuertem Kran

* Getroffen werden durch abstürzende Last
* Anfahren von Betriebseinrichtunge Stapelgut
* Verletzen von Personen durch pendelnde Last
* Benutzen des Kranes durch unbefugte Personen
* Das Benutzen des Krans ist erst nach Unterweisung und Beauftragung gestattet.
* Vor Arbeitsbeginn Kran auf äußere Mängel sowie Funktion der Bremsen und Not-End-Halt-Einrichtungen prüfen.
* Not-End-Schalter nicht betriebsmäßig anfahren.
* Gewicht und Schwerpunkt der Last feststellen; Kran nicht überlasten.
* Betriebsanweisung des gewählten Anschlagmittels beachten.
* Krankhaken nur im Hakenrund belasten.
* Auf Wirksamkeit der Hakenmaulsicherung achten.
* Last auf Lastaufnahmemittel beim Heben, Bewegen und Absetzen beobachten.
* Als Kranführer Last nur auf Zeichen des Anschlägers anheben, bewegen und absetzen.
* Vor Anheben der Last aus dem Gefahrenbereich treten.
* Last senkrecht anheben; Pendeln der Last durch Schrägzug vermeiden.
* Last auf den vorgegebenen Wegen transportieren.
* Kran nach Gebrauch in Parkposition abschließen und sichern.
* Bei sicherheitsrelevanten Störungen Kran ausschalten und abschließen.
* Vorgesetzten informieren.
* Unfallstelle sichern.
* Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen.
* Verletzte betreuen.
* Mängel nur vom Sachkundigen beseitigen lassen.
* Instandhaltungsarbeiten werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Für die Entsorgung ist zuständig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_