|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BTA-Nr. 0046 22.02.2023 | | MUSTER-BETRIEBSANWEISUNG | | Stand: MM/jahr07/2007  abgezeichnet am: |
| Betrieb/Gebäude: | | | Geltungsbereich: | |
| ANWENDUNGSBEREICH | | | | |
| **Diese Betriebsanweisung gilt für mobile  Sicherungssysteme in Schmalgassen** | | | | |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT | | | | |
|  | Kollision von Regalbediengeräten und Personen mit zum Teil tödlichen Verletzungen. | | | |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN | | | | |
| * Gasseneinfahrt nur mit Schmalgangstaplern, die mit einem wirksamen Sicherungssystem ausgerüstet sind. * Kein Eintritt oder Einfahrt in besetzte Gassen. * Kein gleichzeitiger Aufenthalt von Personen und Stapler in einer Gasse. * Nicht mehr als ein Stapler in einer Gasse. * Verbotsschilder beachten, regelmäßige Unterweisung sicherstellen. * Gassenwechsel nur an offenen Gassenenden zulässig. * Fluchtgänge an Gassenenden nur als Fluchtwege, nicht als Verkehrswege benutzen. * Keine Gegenstände in der Schmalgasse abstellen. * Verhalten bei Reinigungsarbeiten: * Regalgasse an der Einfahrt mit Kette und Schild „für Stapler verboten“ sperren (Absperrung im Lager bereithalten). * Nach Beendigung der Arbeiten alle Arbeitsmittel (zum Beispiel Leiter) aus der Gasse entfernen. | | | | |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN | | | | |
| * Störung oder Ausfall sofort melden. * Regalbedienung einstellen. | | | | |
| ERSTE HILFE | | | | |
|  | * Ruhe bewahren. * Ersthelfer heranziehen. * Notruf: 112 * Unfall melden. | | | |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG | | | | |
| Instandsetzung nur durch beauftragte Personen bzw. Fachfirmen. | | | | |