|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BTA-Nr. 004422.02.2023 | MUSTER-BETRIEBSANWEISUNG | Stand: MM/jahr07/2007abgezeichnet am:  |
| Betrieb/Gebäude:  | Geltungsbereich: |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
| **Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Winden** |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | * Gefahren bestehen aufgrund Seilriss, Lastabwurf und Überlastung.
* Gefährdungen durch Erfasst werden, Motorlärm und Austritt von Hydraulikflüssigkeit.
 |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | * Die zulässige Traglast der Winde nicht überschreiten.
* Zum Heben oder Ziehen von Lasten auf schrägen Ebenen dürfen nur Winden verwendet werden, die über eine Rücklaufsicherung verfügen.
* Die Winde und die Umlenkrollen sind so zu befestigen, dass
* Sie ihre Lage nicht verändern können,
* die zu erwartende Kraft sicher aufgenommen werden kann und
* Nicht über die Kanten gezogen wird.
* Gefahrenbereiche sind abzusichern.
* Die Last darf nicht unmittelbar an das Hubseil angeschlagen werden.
* Beim Abwickeln des Seils unter Last müssen mindestens zwei Seilwindungen auf der Trommel verbleiben.
* Die Aufstellung, Wartung und Bedienung darf nur durch beauftragte Personen vorgenommen werden.
 |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
| * Festgestellte Mängel sind, nach dem Sichern, sofort dem Vorgesetzten zu melden.
* Reparaturen sind nur vom Fachpersonal vorzunehmen.
 |
| ERSTE HILFE |
|  | * Ruhe bewahren.
* Ersthelfer heranziehen.
* Notruf: 112
* Unfall melden.
 |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
| * Nur Geräte betreiben, die mindestens jährlich geprüft sind (Kopie des Prüfbuchs).
* Reparaturen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
 |