|  |
| --- |
| Unterweisungsnachweis |
| Thema: Gefährdungen in Kfz-Werkstätten |
| Firma |  |
| Abteilung |  |
| Vorgesetzter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Persönliche Schutzausrüstung:  | * bei Arbeiten mit möglichen Augenverletzungen (z.B. unter dem Fahrzeug, mit Schleifmaschinen, an der Fahrzeugelektrik) Schutzbrille benutzen
 |
|  | * bei Gefahr von Hautverletzungen (z.B. durch heiße Teile, scharfe Kanten, hautbelastende Stoffe) Schutzhandschuhe tragen
 |
|  | * ist bei Arbeiten mit hautbelastenden Stoffen, wie z.B. Ölen und Kraftstoffen, die Benutzung von Schutzhandschuhen nicht möglich, geeigneten Hautschutz benutzen
 |
|  | * bei Schweißarbeiten vollständige Schweißerschutzausrüstung benutzen und auf saubere Kleidung achten
 |
|  |  |
| **Gefahrstoffe:** | * Umgang mit Gefahrstoffen möglichst vermeiden
 |
|  | * keine leichtentzündlichen Bremsenreiniger oder Entfettungsmittel verwenden
 |
|  | * ist der Umgang mit Gefahrstoffen zwingend erforderlich (z.B. Benzol in Vergaserkraftstoffen oder Rußpartikel in Dieselabgasen), sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen nach der vorliegenden Betriebsanweisung zu beachten
 |
|  | * Arbeiten mit laufendem Motor nur unter Verwendung einer Absauganlage
 |
|  |  |
| **Hebebühnen:** | * Fahrzeuge sicher aufnehmen; verschlissene Gummiauflagen ersetzen
 |
|  | * beim Herunterfahren der Bühne auf Kollegen im Bewegungsbereich achten
 |
|  |  |
| **Brandgefahr:** | * Rauchverbot beachten
 |
|  | * bei Flüssigkeitsbrand speziell im Motorraum CO2 –Löscher,

bei Feststoffbrand Pulverlöscher, bei Kleidungsbrand sofort Löschdecke verwenden |
|  | * Batterien nur in Räumen laden, in denen im oberen Bereich Lüftungsöffnungen vorhanden sind ⇒ Explosionsgefahr durch Wasserstoff
 |
|  |  |
| **Rollenbremsprüfstände:** | * bei Nichtbenutzung abdecken
 |
|  |  |
| **Hochspannungszündanlagen:** | * vor Beginn der Arbeiten an Hochspannungszündanlagen Zündung ausschalten
 |
|  |  |
| **Arbeiten an Airbags:** | * nur durch geschultes Fachpersonal
 |
|  | * vor Beginn der Arbeiten Batterie abklemmen
 |
|  |  |
| **Anschlagen von Lasten:** | * geeignete Anschlagmittel verwenden, z.B. Kettengehänge mit Seilkürzern; Ketten nicht durch Knoten oder mittels Schrauben kürzen
 |

Datum: .................................................... ..................................................

 Unterschrift des Unterweisenden Unterschrift des Unterwiesenen