Auswahl zu prüfender Einrichtungen nach dem berufsgenossenschaftlichen Vorschriften- und Regelwerk

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfgegenstand** | **Rechtsquelle**  | **Prüffrist** | **Regelmäßige Prüfung** | **Prüfnachweis** |
| PSA gegen Absturz | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichVDGUV Grundsatz 312-906 | jährlich einmal und nach jedem Absturz beanspruchte Sicherheitsgeschirre  | durch befähigte Person (Sachkundiger) | schriftlicher Prüfnachweis und zusätzlich Plakette an der PSA |
| Ketten, Drahtseile und Hebebänder zum Anschlagen von Lasten | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichVDGUV Regel 100-500Kap. 2.8 | mind. jährlichund Ketten alle 3 Jahre Rissprüfung | durch befähigte Person (Sachkundiger) | Kettenkartei und Prüfanhänger für Ketten, schriftlicher Prüfnachweis und zusätzlich Plakette an Magnethebern und Klauen |
| Arbeitsplatzlüftungen | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichVDGUV Regel 109-002 | mind. jährlich | durch befähigte Person (Sachkundiger) | schriftlicher Prüfnachweis |
| Feuerlöscher | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV | alle 2 Jahre | durch befähigte Person (Sachkundiger) | Prüfplakette |
| Hebebühnen | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichVDGUV Regel 100-500Kap. 2.10 | mind. jährlich | durch befähigte Person (Sachkundiger) | Prüfbuch, zusätzliche Prüfplakette an der Hebebühne empfohlen |
| Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen an kraftbetriebenen Pressen der Metallbearbeitung | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichVDGUV Information 209-030 | mind. jährlich | durch befähigte Person (Sachkundiger)vom Hersteller mind. ausgebildet | schriftlicher Prüfnachweis |
| Flammenrückschlagsicherungen und Gebrauchsstellenvorlage | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichVDGUV Regel 100-500 Kap. 2.26 | jährlich | durch befähigte Person (Sachkundiger) | Prüfplakette |
| Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen an kraftbetriebenen Arbeitsmitteln | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV | mind. jährlich | durch befähigte Person (Sachkundiger) | schriftlicher Prüfnachweis |
| Flüssigkeitsstrahler | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichVDGUV Regel 100-500 Kap. 2.36 | jährlich | durch befähigte Person (Sachkundiger)  | schriftlicher Prüfnachweis |
| Zweihandschaltung an kraftbetriebenen Pressen der Metallbearbeitung | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichVDGUV Information 209-030 | mind. jährlich | durch befähigte Person (Sachkundiger) | Prüfbuch |
| Fahrzeugwaschanlagen | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV | einmal monatlich | Unternehmer oder dessen Beauftragter  | schriftlicher Prüfnachweis |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfgegenstand** | **Rechtsquelle**  | **Prüffrist** | **Regelmäßige Prüfung** | **Prüfnachweis** |
| Handbetätigte Fenster, Türen und Tore | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichVDGUV Regel 109-008 | jährlich (empf.) | durch befähigte Person (Sachkundiger) | schriftlicher Prüfnachweis |
| Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichVDGUV Grundsatz 308-006 | mind. jährlich | durch befähigte Person (Sachkundiger) | Prüfbuch |
| Bewegliche Abschirmungen an kraftbetriebenen Exzenter- und verwandten Pressen der Metallbearbeitung | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichVDGUV Information 209-030 | mind. jährlich | durch befähigte Person (Sachkundiger) | Prüfbuch |
| Elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel | DGUV Vorschrift 3 | 4 Jahre | Elektrofachkraft  | schriftlicher Prüfnachweis |
| Nicht ortsfeste elektrische Betriebsmittel | DGUV Vorschrift 3DGUV Information 203-071 | Richtwert sechs Monate, auf Baustellen drei Monate.Wird bei den Prüfungen eine Fehlerquote < 2 % erreicht, kann die Prüffrist entsprechend verlängert werden.Maximalwerte:Auf Baustellen, in Fertigungs-stätten und Werkstätten oder unter ähnlichen Bedingungen ein Jahr.In Büros oder unter ähnlichen Bedingungen zwei Jahre. | Elektrofachkraft oder durch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Prüfgeräte  | schriftlicher Prüfnachweis |
| Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen | DGUV Vorschrift 3 | in **nicht-stationären** Anlagen, z. B. Baustellen*arbeitstäglich***stationären** Anlagenalle 6 Monate  | durch Benutzer (Betätigen der Prüftaste) Benutzer(Betätigen der Prüftaste) |  |
| Auffangnetze bei Bauarbeiten | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichVDGUV Regel 101-011 | mind. jährlich | durch befähigte Person (Sachkundiger) | nachvollziehbare Dokumentation |
| Lösemittel-Reinigungsanlagen | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichVDGUV Regel 109-010 | mind. jährlich | durch befähigte Person (Sachkundiger) | schriftlicher Prüfnachweis |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfgegenstand** | **Rechtsquelle**  | **Prüffrist** | **Regelmäßige Prüfung** | **Prüfnachweis** |
| Krane | DGUV Vorschrift 52 | - mind. jährlich- Turmdrehkrane bei jeder  Aufstellung und nach jedem  Umrüsten- ortsveränderl. Krane  mind. alle 4 Jahre | - durch befähigte Person  (Sachkundiger)- durch befähigte Person  (Sachkundiger)- Sachverständigen | Prüfbuch  |
| Fahrzeuge | DGUV Vorschrift 70 | mind. jährlich | durch befähigte Person (Sachkundiger) | schriftlicher Prüfnachweis |
| Flurförderzeuge | DGUV Vorschrift 68 | mind. jährlich | durch befähigte Person (Sachkundiger) | Prüfbuch |
| Lacktrockenöfen | DGUV Vorschrift 1 i.V.m. BetrSichV Kap. 2.28 | mind. jährlich | durch befähigte Person (Sachkundiger) | schriftlicher Prüfnachweis |
| Arbeiten mit Schussapparaten | DGUV Vorschrift 56 | alle 2 Jahre | Hersteller oder dessen Beauftragter | Bescheinigung des Herstellers |
| Leitern und TritteMechanische Leitern | DGUV Information 208-016 | - regelmäßig, je nach  Beanspruchung- mind. jährlich | - beauftragte Person- Sachkundiger  | - schriftlicher Prüfnachweis (Leiternprüfbuch) oder Prüfplakette - schriftlicher Prüfnachweis (Leiternprüfbuch) |
| Druckbehälter (unbeheizt, Medium: Luft) 200 l \* Bar ≤ Druck-Inhalts-Produkt ≤ 1000 l \* Bar | BetrSichV | - max. 5 Jahre- max. 10 Jahre | innere Prüfung(befähigte Person)Festigkeitsprüfung(befähigte Person) | schriftlicher Prüfnachweis |
| Druckbehälter (unbeheizt, Medium: Luft) Druck-Inhalts-Produkt > 1000 l \* Bar | BetrSichV | - max. 5 Jahre- max. 10 Jahre | innere Prüfung (zugelassene Überwachungsstelle – Sachverständiger)Festigkeitsprüfung (zuge­lassene Überwachungsstelle – Sachverständiger) | Prüfbuch |
| Ortsfeste Regale | BetrSichV  | mind. jährlich | durch befähigte Person (Sachkundiger) | schriftlicher Prüfnachweis |
| Winden, Hub- und Zuggeräte | DGUV Vorschrift 54 | mind. jährlich- vor erster Inbetriebnahme- nach wesentlichen Änderungen | SachkundigerSachkundiger | schriftlicher Prüfnachweis |