|  |
| --- |
| **Betriebsanweisung** |
| **Firma:** **Nummer:** |
| **1.** **Anwendungsbereich** |
| **Gabelstapler - Einsatz der Arbeitsbühne** |
| **2.** **Gefahren für Mensch und Umwelt** |
| * Abstürzen von Personen und Arbeitsbühnen * Quetsch- und Scherstellen am Hubgerüst und an Betriebseinrichtungen * Herabfallen von Gegenständen * Anfahren von Betriebseinrichtungen * Anfahren oder Umkippen des Gabelstaplers |
| **3.** **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| * Nur für den Einsatz mit Arbeitsbühnen freigegebene Gabelstapler benutzen * Nur sichere Arbeitsbühnen benutzen mit * festem, mindestens 1 m hohem Geländer mit Handlauf, Knie- und Fußleiste * mindestens 1,80 m hohem Schutz vor dem Hubgerät (Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen) * formschlüssiger Sicherung gegen Abrutschen und Abkippen * Während der Hub-, Senk- und Fahrbewegungen nicht über das Geländer beugen oder über dieses hinausgreifen * Der Hubmast muss bei angehobener Arbeitsbühne senkrecht stehen * Der Standplatz auf der Arbeitsbühne darf nicht mit Hilfsmitteln erhöht werden (Leiter, Stuhl) * Bei angehobener Arbeitsbühne darf der Fahrer * seinen Platz auf dem Gabelstapler nicht verlassen; die Feststellbremse muss wirksam sein * den Gabelstapler nicht verfahren; Feinpositionierung (einige Zentimeter vorwärts bzw. rückwärts) an der Einsatzstelle ist zulässig * Bei Arbeiten in der Nähe elektrischer Freileitungen muss auf ausreichenden Sicherheitsabstand geachtet werden * Paletten, Gitterboxen u. Ä. dürfen nicht als Arbeitsbühne benutzt werden * Achtung: Arbeitsbühnen an Regalflurförderzeugen müssen mit einem ortsbindenden Zustimmungsschalter für die Hub-, Senk- und  Fahrbewegungen ausgerüstet sein |
| **4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall**  **Notruf:** |
| * Bei Störungen an Sicherheitseinrichtungen (z.B. Bremse, Gabelzinken, Hydraulik) Gabelstapler abstellen, sichern und Vorgesetzten informieren * Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen |
| **5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe**  **Notruf:** |
| * Unfallstelle sichern * Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen * Verletzten betreuen |
| **6. Instandhaltung, Entsorgung** |
| * Instandhaltungsarbeiten am Gabelstapler werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Für die Entsorgung (z. B. Altöl) ist zuständig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Datum: Unterschrift:** |

**Die Betriebsanweisung muss noch durch betriebs- und staplerspezifische Angaben ergänzt werden!**