|  |
| --- |
| **Betriebsanweisung** |
| **Firma:** **Nummer:** |
| **1.** **Anwendungsbereich** |
| **Gabelstapler - Befahren von Aufzügen** |
| **2.** **Gefahren für Mensch und Umwelt** |
| * Anfahren von Personen * Absturz des Aufzuges * Quetsch- und Scherstellen in Aufzügen mit nicht allseitig geschlossener Kabine |
| **3.** **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| * Beim Befahren der Aufzüge ist zu beachten:   + Aufzüge nur mit den hierfür bestimmten Gabelstaplern befahren,   + nur freigegebene Aufzüge mit dem Gabelstapler befahren,   + Aufzug nach der Tragfähigkeit auswählen und nicht überlasten,   + in den Aufzug nur ein- und ausfahren, wenn sich Aufzugboden und Fahrbahn auf gleicher Höhe befinden,   + die Steuerelemente des Aufzugs immer per Hand betätigen. * In der Aufzugskabine:   + in nicht allseitig geschlossener Kabine ausreichend Abstand zur Schachtwand halten,   + Feststellbremse betätigen,   + Gabel senken und Antrieb abschalten,   + Fahrersitz verlassen und sich im Bereich der Steuereinrichtung aufhalten,   + Aufzugstüren mit der Hand öffnen. |
| **4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall**  **Notruf:** |
| * Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z.B. an Bremse, Gabel, Hydraulik) Stapler abstellen und Vorgesetzten informieren. * Bei Mängeln am Aufzug Vorgesetzten informieren. * Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen. |
| **5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe**  **Notruf:** |
| * Unfallstelle sichern * Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen * Verletzten betreuen |
| **6. Instandhaltung, Entsorgung** |
| * Instandhaltungsarbeiten am Stapler werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Instandhaltungsarbeiten am Aufzug werden durchgeführt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Für die Entsorgung (z. B. Altöl) ist zuständig: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Datum: Unterschrift:** |

**Die Betriebsanweisung muss noch durch betriebs- und staplerspezifische Angaben ergänzt werden!**