|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BTR - Nr**  **0003** 07.12.2021 | | **MUSTER -** [**BETRI****EBSANWEISUNG**](file:///\\fileserver-bghm.user.bg.vm\BGHM-Daten\Datenaustausch\INHALTSV\BTRINHAL.DOC)    Geltungsbereich und Tätigkeiten | **Stand:**  **09/99**  **Unterschrift :** |
| Anwendungsbereich | | | |
| **HARTLöten** mit Absaugung  Sauerstoff, Acetylen Kupferlot, Kupfer | | | |
| Gefahren für Mensch und umwelt | | | |
| Verbrennungen bei Annäherungen an Flamme.  Brandentstehung bei Annäherung von brennbaren Stoffen. | | | |
| schutzmassnahmen und verhaltensregeln | | | |
| **Vor** Arbeitsbeginn **Absaugung** einschalten.  Brennbare Materialien vom Löttisch entfernen.  Keine brennbaren Stoffe auf dem Löttisch lagern.  Heiße Teile nur mit Handschuhen anfassen.  Bei scharfkantigen Teilen nur mit **Handschuhen** arbeiten. | | | |
| verhalten bei störungen | | | |
| Bei Störungen Gas abstellen, Vorgesetzten informieren.  Heiße Teile nur mit Handschuhen anfassen. | | | |
| verhalten bei unfällen, erste hilfe | | | |
|  | - Standort des Feuerlöschers:  - Erste Hilfe leisten lassen. | | |
| instandhaltung, entsorgung | | | |
| Instandhaltung nur durch beauftragte Person. | | | |
| folgen der nichtbeachtung | | | |
| Brandverletzungen.  Schnittverletzungen.  Atembeschwerden. | | | |