|  |
| --- |
| **Erlaubnisschein**für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Schleifarbeiten in brandgefährdeten Bereichen |
| 1 | Arbeitsort/-stelle |       |
| 2 | Arbeitsauftrag(z.B. Konsole anschweißen) |       |
| 3 | Arbeitsverfahren | [ ]  Schweißen | [ ]  Schneiden | [ ]  Flammrichten |
|  |  | [ ]  Schleifen | [ ]  Löten | [ ]  Auftauen |
|  |  | [ ]        |
| 4 | Sicherheitsmaßnahmen vor Beginn der Arbeiten | [ ]  Entfernen der brennbaren Gegenstände und Stoffe, auch Staubablagerungen, an der Arbeitsstelle im Umkreis von       m und – soweit erforderlich – auch in angrenzenden Räumen |
|  |  | [ ]  Abdecken der brennbaren Gegenstände, z.B. Holzbalken, ‑wände und ‑fußböden, Kunst­stoffe usw. |
|  |  | [ ]  Abdichten von Öffnungen, Mauerdurchbrüchen, Rinnen, Kanälen, Fugen, Ritzen u.ä. mit nichtbrennbaren Stoffen |
|  |  | [ ]  Entfernen von Wand- und Deckenverkleidungen, Isolier- und Dämmmaterial |
|  |  | [ ]  Verschließen von Rohren, Kanälen, Schächten, Apparaten, Behältern mit nichtbrennbaren Stoffen |
|  |  | [ ]  Bereitstellen einer Brandwache mit geeigneten Löschgeräten bzw. Löschmitteln |
| 5 | Brandwache |  |
|  | 1. während der Arbeit
 | Name:       |
|  | 1. nach der Arbeit
 | Name:       Dauer:       Std. |
| 6 | **Alarm im Brandfall** | Standort des Brandmelders:       |
|  |  | Standort des Telefons:       |
|  |  | Feuerwehr Ruf-Nr.:       |
| 7 | Bereitgestellte Lösch- | [ ]  Feuerlöscher mit | [ ]  Wasser | [ ]  CO2 | [ ]  Pulver |
|  | geräte, ‑mittel | [ ]  gefüllte Wassereimer | [ ]  angeschlossener Wasserschlauch |
|  |  | [ ]  Löschdecken | [ ]   |
| 8 | Erlaubnis | Vor Beginn der Arbeiten sind die unter 4 genannten Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften (z.B. BGV A1 §§ 21, 22 sowie BGR 500, Kap. 2.26), ggf. die Landesverordnungen zur Verhütung von Bränden und die Sicherheitsvorschriften der Versicherer sind zu beachten. |
|  |  |  |
|  |  | Datum |  | Unterschrift Auftraggeber / dessen Beauftragter |  | Unterschrift Aufsichtführender / Ausführender |  |