|  |  |
| --- | --- |
| Unterweisungsnachweis | |
| Thema: Instandhaltung | |
| Firma |  |
| Abteilung |  |
| Vorgesetzter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Instandhaltungsarbeiten: | * gegenseitige Gefährdungen vermeiden |
|  | * mit Instandhaltungsarbeiten erst nach Übergabe der Maschine beginnen |
|  | * vor Kontakt mit hautgefährdenden Stoffen geeigneten Hautschutz verwenden |
|  | * vor Beginn der Arbeiten notwendige Informationen einholen |
|  | * höher gelegene Arbeiten nur von geeigneten Aufstiegen aus durchführen (z.B. Leitern, Tritte) |
|  | * Arbeiten an spannungsführenden Teilen nur von Elektrofachkraft durchführen lassen |
|  | * für Spannungsfreiheit der Maschine sorgen, z.B. Netzstecker ziehen bzw. Hauptschalter in AUS-Position mit Sicherung gegen Wiedereinschalten |
|  | * auf gespeicherte Energien achten, z.B. Druckbehälter, Hydraulikanlagen aber auch möglicherweise herabfallende Teile |
|  | * vor Freigabe Probelauf durchführen, danach Maschine freigeben |

Datum: .................................................... ..................................................

Unterschrift des Unterweisenden Unterschrift des Unterwiesenen