|  |  |
| --- | --- |
| Unterweisungsnachweis | |
| Thema: Schleifen | |
| Firma |  |
| Abteilung |  |
| Vorgesetzter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |
| Mitarbeiter |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Schleifen: | * Augenschutz benutzen |
|  | * brennbare Stoffe aus dem Arbeitsbereich entfernen |
|  | * Gefährdungen von Kollegen durch Funkenflug vermeiden |
|  | * Gehörschutz verwenden |
|  | * Schleifmaschinen sicher halten, ggf. zweiten Griff benutzen |
|  | * Schruppen und Trennen nur mit Schutzhaube |
|  | * Werkstücke sicher befestigen |
|  | * nach Beendigung der Arbeiten Maschine möglichst in geeigneter Halterung ablegen |
|  | * nur elektrisch geprüfte Maschinen einsetzen |
|  | * keine Maschinen mit offensichtlichen Mängeln benutzen |
|  | * geeignete Scheiben verwenden |
|  | * Schleifstäube absaugen, ggf. Atemschutz benutzen |
|  | * Leichtmetallstäube immer absaugen (Explosionsgefahr) |
|  | * bei Verwendung von Ständerschleifmaschinen Werkstückauflage und Schutzhaube entsprechend dem Scheibenverschleiß nachstellen |
|  | * bei Bandschleifern darf die Schleifbandkante nicht überstehen (Schnittgefahr) |

Datum: .................................................... ..................................................

Unterschrift des Unterweisenden Unterschrift des Unterwiesenen